产品名称：SKYWORKS-单结稳健引线循环器-SKYFR-002118

产品型号：SKYFR-002118

**产品介绍：**SKYFR-002118 是一款单结 SMT 循环器，专为雷达和功率放大器应用而设计。它的工作频率范围为 2110 MHz 至 2180 MHz，工作温度范围为 -40 °C 至 +105 °C。 SKYFR-002118 采用行业标准的表面贴装封装，专为自动化 SMT 贴装而设计。

**性能特点：**

小型表面贴装封装

工作频率范围：2110 MHz 至 2180 MHz

不含 BeO

符合 RoHS 标准

以卷带形式交付的零件

**参数：**

设备:循环器

频率 (MHz):2110-2180

插入损耗 (dB):0.35

隔离/回波损耗 (dB):20/20

IMD (分贝):-55

IMD条件:2 x 5W CW 音调，1 MHz 间隔

回转:连续波

外壳尺寸（英寸/毫米）:.27/7.0